**새로운 필라멘트 교체 매뉴얼!!!**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 새로운 필라멘트 사용 시,  안에 같이 붙어 있는  **칩 절대로 버리지 마세요!!** |

|  |  |
| --- | --- |
| **교체** | **카트리지 옆에 있는 칩**과  **새로운 칩**을 **교환**해야 됨!  **이유**  이 칩은 3D 프린터가 필라멘트를 현재  얼마나 썼는지 정보를 저장하는 칩이어서  칩을 교체하지 않으면 자꾸  **“이미 필라멘트를 다 썼습니다”**  라고 오류 뜰 것입니다! |